湖西市水道使用量の認定及び漏水等に係る減量水量の適用に関する取扱規程
改正前	改正後	
(定義)	(定義)	
第2条　この規程において、次に揚げる        用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。	第2条　この規程において、次の各号  に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。	
(1)　（略）	(1)　（略）	
(2)　実績水量　前年同期の使用水量(前年同期において使用者  の世帯構成人員の増減、使用形態の変動、長期漏水、季節変動等により実績水量として認定できない場合は、前2月の使用水量又は前2月より前の使用期間若しくは修理工事完了後における一定期間に使用した水量を日割計算したものを基に算出した水量)をいう。	(2)　実績水量　前年同期の使用水量(前年同期において、使用者の世帯構成人員の増減、使用形態の変動、長期漏水、季節変動等により実績水量として認定できない場合は、前2月の使用水量又は前2月より前の使用期間若しくは修理工事完了後における一定期間に使用した水量を日割計算したものを基に算出した水量)をいう。	
(3)・(4)　（略）	(3)・(4)　（略）	
(5)　不表現漏水　地中埋設部及び壁面内部に漏水する等、使用者が注意をもって管理していたにもかかわらず客観的に発見が困難であると判断される漏水をいう。	(5)　見えない所の漏水　見えない所(地中埋設部、床下、壁中)で発生した漏水をいう。	
(6)　表現漏水　不表現漏水を除く全ての漏水をいう。	(6)　見える所の漏水　見えない所の漏水を除く全ての漏水のことをいう。	
(使用水量の認定)	(使用水量の認定)	
第3条　市長は、次のいずれかに該当する場合は、使用水量の認定を行うものとする。	第3条　市長は、次のいずれかに該当する場合は、使用水量の認定を行うものとする。	
(1)　（略）	(1)　（略）	
(2)　量水器が土砂、汚水、量水器の損傷等により使用水量を正確に計量できない場合	(2)　量水器                    の損傷等で    使用水量を正確に計量できない場合	
(3)　（略）	(3)　（略）	
(4)　公共施設及び公共施設に準ずる施設において使用水量が不明となった場合	(4)　市長がメーターの異常回転があったと認めた場合	
(5)　災害による場合	(5)　災害等(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)による場合	
2　前項の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準により行うものとする。	2　前項の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準により行うものとする。	
(1)　前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合　実績水量を使用水量として認定	(1)　前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合　実績水量を使用水量として認定	
(2)　前項第4号に該当する場合　誓約書の提出をもって、別表の基準により使用水量を1回に限り認定		
(3)　（略）	(2)　（略）	
(減量水量の適用の対象)	(減量水量の適用の対象)	
第4条　市長は、次に掲げる漏水等のいずれかが発生した場合は、使用水量から減量水量を差し引いて料金を算定できるものとする。	第4条　市長は、次に掲げる漏水等のいずれかが発生した場合は、使用水量から減量水量を差し引いて料金を算定できるものとする。	
(1)　不表現漏水	(1)　見えない所の漏水	
(2)　表現漏水		
(3)　受水槽漏水		
(4)　（略）	(2)　（略）	
2　（略）	2　（略）	
(減量水量の適用の対象期間)	(減量水量の適用の対象期間)	
第5条　前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合において、減量水量の適用を可能とする期間は、漏水修理の完了日以前1年以内とし、適用する月数は4月を限度とする。	第5条　前条第1項第1号                       に該当する場合において、減量水量の適用を可能とする期間は、漏水修理の完了日以前1年以内とし、適用する月数は4月を限度とする。	
(減量水量の適用除外)	(減量水量の適用除外)	
第8条　市長は、次のいずれかに該当する場合は、減量水量の適用をしないものとする。	第8条　市長は、次のいずれかに該当する場合は、減量水量の適用をしないものとする。	
	(1)　見える所の漏水	
(1)　（略）	(2)　（略）	
(2)　（略）	(3)　（略）	
(3)　（略）	(4)　（略）	
(4)　給水栓(蛇口)の故障を原因として漏水した場合		
(5)～(8)　（略）	(5)～(8)　（略）	
別表(第4条関係)
【別記1-2　参照】	別表(第4条関係)
【別記1-1　参照】	
様式第1号(第6条関係)
（略）	様式第1号(第6条関係)
（略）	

【別記1-1】

改正後
漏水等原因内容	減量内容	
見えない所の漏水	漏水量の1／2を減量する。
ただし、漏水量に1m3未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。	
濁水放流
(1時間につき)	口径	
	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	
	1.0m3	1.5m3	2.0m3	3.0m3	5.0m3	

【別記1-2】

改正前
漏水等原因内容	減量内容	
不表現漏水	漏水量の1／2を減量する。
ただし、使用水量が実績水量の5倍を超えるときは、漏水量の2／3を減量する。	
表現漏水	漏水量の1／3を減量する。
ただし、使用水量が実績水量の5倍を超えるときは、漏水量の1／2を減量する。	
受水槽漏水	満減水位警報装置の設置がある受水槽については、漏水量の1／2を減量する。
ただし、使用水量が実績水量の5倍を超えるときは、漏水量の2／3を減量する。
なお、満減水位警報装置のない受水槽については、その設置を条件に減量することができる。	
濁水放流
(1時間につき)	口径	
	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	
	1.0m3	1.5m3	2.0m3	3.0m3	5.0m3	
第3条第1項第4号の規定により公共施設又は公共施設に準じる施設の使用水量の認定をする場合においては、不表現漏水による減量水量が適用されたとみなして使用水量の認定を行う。